[Default GPS]

GPS=GGA_VTG

GPS1=GGA_VTG

GPS2=RMC_GGA

[GGA_VTG]

Type=NMEA

Name=GPS with GGA and VTG messages

Device=SerialPort

Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,

Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,

[RMC_GGA]

Type=NMEA

Name=GPS with RMC and GGA messages

Device=SerialPort

Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,

Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,

speedMultiplier=1.851998

speedOffset=0.0

Preferable=1

[Operation]

OperationTimeOut=1

Autolog=0

Suspended=0

Speed=2.000000

LogDir=

AttemptsNum=3

[Matcher]

IgnoreOneWay=1

[Serial Port]

PortNum=8

BoudRate=4800

Timeout=5

BaudRate=9600

[Parser]

AutoDetectTimeout=30

AutoDetectEnabled=1

AutoDetectInfinite=1

