Es gibt noch undokumentierte Funktionen für das VNR9000!

Anbei die Infos zu den mir bekannten:

1.) Servicemenü einblenden:

Wenn man das VNR eingeschalten hat und sich noch NICHT in einer Navigation befunden hat – also noch nicht NAV oder MAP gedrückt hat - folgendes tun:
- Taste NAV drücken – der übliche Hinweis ‚..Fahrer ist selbst verantwortlich...’ erscheint
- während o.g. Meldung erscheint, Joystick 2x nach oben, dann 1x nach rechts und dann Taste MENÜ drücken
- daraufhin erscheint eine Meldung, dass das Servicemenü eingefügt wurde, was mit ENTER (Druck auf den Joystick) zu bestätigen ist!
Ist man nun im Navigationsmenü so erscheint im Untermenü Einstellungen ganz unten ein neuer Menüpunkt (das Servicemenü), innerhalb dessen diverse Anzeigen/Einstellungen/Tests möglich sind.
So z.B. wird unter ‚GPS’, dann ‚GPS-Test’ die Anzahl der empfangenen Satelliten aufgeführt, was bei der richtigen Positionsfindung der GPS-Antenne recht hilfreich ist.
Noch eine Anmerkung zum Finden der besten Position für die GPS-Antenne: unbedingt bei eingeschalteter Zündung die GPS-Antenne umherschieben, um die beste Empfangsposition zu finden, weil diverse elektronische Geräte in der Nähe des Sat-Empfängers durchaus stören können. Nicht dass man bei ausgeschalteter Zündung tatsächlich eine Position hat, bei der 10 Satelliten gefunden werden und wenn man losfährt, ist kein Empfang mehr möglich, weil irgend ein Gerät in der Nähe nun unter Strom steht und die GPS-Antenne stört !!!
Achtung: Vorsicht bei irgend welchen anderen Einstellungsänderungen im Servicemenü – immer genau schauen, WAS man gerade ändert...nicht dass durch falsche Kalibrierungen die Positionsanzeige permanent verschoben wird...o.ä. ; umgekehrt ist es aber auch möglich, hier ggf. Feineinstellungen zu tätigen, wenn man den Eindruck hat, die aktuelle Positionsangabe stimmt nicht (das Positionsdreieck ist immer ‚hinterher’ oder ‚vorneweg’ )....einfach mal die verschiedenen Servicemenüpunkte durchgehen...- mit der Storno/zurück-Taste geht’s immer einen Schritt zurück!


2.) Systemstatus / Softwarestände anzeigen:
Bei eingeschaltetem Gerät im Radiomodus z.B. gleichzeitig Stationstasten 1 und 6 für 1-2 Sekunden gedrückt halten. Dann werden die Softwarestände für das Gerät und die entsprechend eingelegte Nav-CD angezeigt.

3.) Anschlusstest durchführen:
Bei eingeschaltetem Gerät im Radiomodus z.B. gleichzeitig Stationstasten 3 und 6 für 1-2 Sekunden gedrückt halten. Dann erfolgt ein Anschlusstest – alle vier Lautsprecher werden nacheinander angesteuert , die beiden Antennenanschlüsse und Telefon und CD-Player-Anschluss werden getestet – sollte immer DONE oder PASS erscheinen (das Telefon wird natürlich als nicht angeschlossen dokmentiert!).
Anmerkung: nicht erschrecken: bei dem sofort beginnenden Lautsprechertest wird eine sehr hohe Lautstärke eingestellt...also gleich runterregeln, sonst fallen einem die Ohren ab! (
