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| Glopus Einstellingen

[ Protokaliere Lessoperationer|

[ rotokaliere Schreibenperationen

Verz: \My Documents

[ sende Intt Sequenz

Browse

SerlotCr | GPS Features | Protokol





| Glopus Einstellingen
O Sende letzte Position bis zum ersten

GPS Fix
[ simuliere GPS Protokal
Browse
GPS Fiter aktivierm +
Prograrmm -]

Protakole

SerlotCr | 6Ps Features [ Protokol





Bluetooth

stellungen

Tippen 5ie auf
anderen Bustoath-Gerdten 2u suchen. Tiopen

Sie aUF in Gerat, um seine Enstellungen 2u
andern

Neue Partrerschat.

3 Southing SHaDS

Modus | Gerate [ COM-Anschitsse





stellungen

Bluetooth
U it enem Gerat 2u verbinden, topen Sie
U "Never ausgehender Anschiuss”. U
anderen Geraten de Yerbindung 2u
ermogichen, tippen Se auf "Neuer
eingehender Anschiuss". Wettere Optionen
erhalten Sie durch Tippen und Halten eines
bestehenden Anschlusses,

HOLUX GPSImz236 (COMB)
Eingehender Port (COM7)
Neter ausgehender Port

Modus | Gerate | COM-Anschiiss
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Protokolle GGA und VTG aktiviert











stellungen

Bluetooth
U it enem Gerat 2u verbinden, topen Sie
U "Never ausgehender Anschiuss”. U
anderen Geraten de Yerbindung 2u
ermogichen, tippen Se auf "Neuer
eingehender Anschiuss". Wettere Optionen
erhalten Sie durch Tippen und Halten eines
bestehenden Anschlusses,

HOLUX GPSImz236 (COMB)
Eingehender Port (COM7)
Neter ausgehender Port

Modus | Gerate | COM-Anschiiss





| Glopus:

Datenguele

[coms

Geschwindigkeit

[3e400

CJ#N Quelle varrang

Wiederholung bei Feher nach [5

Pratokell,  Interval [0:00:10

Verzeichnis | \Storage Card\Programmel

$GPGSA, A,3,28,10,08,08,26,23,

JGRGGA, 162101.000,4833.0338)
| sGoRC, 162100.000,4,4833.039 ]
/| $GPYTG,299.52, T, M, 1.55,N,2.9,
x
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| Glopus Einstellingen

Serielle Schrittstellen

+ Avaldble | Name B
oM Installed
coML Instaled  Seriler Ansc)

coMz  Installed H
coMa Instdled  Infrarotansch
coM4 Instdled  Infrarotansch

CoMs _Free -

al " T I
Installiert auf [not installed ~|
Werbinde mit

Seriotcr | GPs Features [ Protokol





Serielle Schrittstellen

| Glopus Einstellingen

coMg  Installed

+ Avaldble | Name B
OME  Free
COMB  Free
cOM7  Free
coMa  Free

< w

I

Instaliert auf

Verbinde mit

[rot installed +

Seriotcr | GPs Features [ Protokol








