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Bluetooth
U it enem Gerat 2u verbinden, topen Sie
U "Never ausgehender Anschiuss”. U
anderen Geraten de Yerbindung 2u
ermogichen, tippen Se auf "Neuer
eingehender Anschiuss". Wettere Optionen
erhalten Sie durch Tippen und Halten eines
bestehenden Anschlusses,

HOLUX GPSImz236 (COMB)
Eingehender Port (COM7)
Neter ausgehender Port

Modus | Gerate | COM-Anschiiss





Start>Einstellung>Verbindungen>Bluetooth





Com-Anschlüsse
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Datenguele
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Glopus>Ansicht>Datenquelle
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Serielle Schrittstellen
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Serielle Schnittstellen in Glopus
