	Audi a4 - umbau auf navi+ 



	Hier seht ihr einige Bilder des Umbaus.
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So sah das ganze anfangs aus. Original verbautes Symphony im A4 
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Nach Ausbau des Radios solltet ihr folgende Stecker vorfinden. Die zwei 8poligen DIN-Stecker, der 20polige DIN, der 10polige Symphony-Stecker, sowie die Antennenleitung und der Stecker von der Diversity Box (neben Antennenleitung) 
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Dieses Bild zeigt den roten 10poligen Symphony-Stecker. Auf diesem Stecker sind u.a. die Eingänge der Freisprecheinrichtung. Soll die Freisprecheinrichtung auch am Navi funktionieren, müssen die Kabel umgepolt werden. Wie das geschieht, entnehmt ihr dem Anschlussplan. 
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Nach Anschluss der restlichen Stecker, die für´s Navi gebraucht werden, sieht das ganze etwas chaotisch aus. Man sollte auch hier den Überblick behalten :)
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Die TMC-Box verbaut ihr am besten direkt über dem Handschuhfach. Dazu einfach das Handschuhfach abschrauben. Die Schrauben befinden sich sichtbar im Handschuhfach, sowie hinter der rechten Abdeckung des Amaturenbretts. Der Deckel hier ist nur geklipst und kann abgezogen werden. Danach sollten zwei weitere Schrauben sichtbar sein. Die TMC-Box am besten mit Doppelseitigem Klebeband fixieren. 
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Die GPS-Antenne habe ich hinten rechts am Fenster vor dem Heckrollo befestigt, um bestmöglichen "Sichtkontakt" nach aussen zu haben. Wen dies optisch stört, könnte versuchen sie ebenfalls oberhalb des Handschuhfachs zu verstauen. Nur muss man dann ggf. mit etwas schlechterem Empfang rechnen.
[image: image7.jpg]



Zu guter Letzt noch der CD-Wechsler. Hinter der linken Staufachklappe im Kofferraum befand sich schon der Rahmen für den Wechsler, auf dem oben auch die Diversity Box angebracht ist. So musste ich nur noch die 4 Schrauben reindrehen und der Wechsler ist originalgerecht verbaut.
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Nach einem (hoffentlich) erfolgreichen Testlauf könnt ihr das Navi komplett einbauen. Wird zwar ein bisschen eng mit den Kabeln, ist aber zu schaffen. 
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Hier nochmal in Grossaufnahme. Die Farbe des Navis weicht etwas von dem restlichen ab, da es eben aus einem 02´er A6 stammt. Damit kann ich aber leben... 
 


	Anschlussplan
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	Anschlussplan audi Navigation Plus 

	 

	Damit ihr die Kontakte am Stecker III nicht im Radioschacht umklemmen müsst, empfehle ich einfach ein Adapterstück mit Buchse und Stecker, sowie etwa 15cm Kabel zu basteln, damit ihr die Änderungen an diesem Adapter vornehmen könnt und der Stecker am originalen Kabelbaum unverändert bleibt.
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	Stecker III (8-polig) 

	PIN 
Symphony Radio 
Navi Plus 
Hinweis 
1 
Gala (speed signal) 
Gala (speed signal) 
Belegung gleich, dieses Signal wird auch auf Pin 5 des 26poligen Steckers benötigt 
2 
Mute (Nav) 
Mute (Telephone) 
Verbindung trennen, PIN 1 des 10poligen Symphony Steckers auf diesen PIN legen 
3 
K diagnostic 
K diagnostic 
Gleich 
4 
Switched +12 
Switched +12 
Gleich 
5 
Not used 
Safe signal +12 
Von hier eine Brücke zu PIN7 des selben Steckers legen. Das Navi braucht die 12V um zu arbeiten! 
6 
Illumination 
Illumination 
Gleich 
7 
+12 Batt 
+12 Batt 
Gleich 
8 
Ground 
Ground 
Gleich 
 

	Stecker II (8-polig) 

	An diesem Stecker sind keine Änderungen notwendig, die Belegungen bleiben gleich 
 

	Stecker I (20-polig)

	PIN 
Symphony Radio 
Navi Plus 
Hinweis 
1 
Line Out LR 
Line Out LR 
Gleich 
2 
Line Out RR 
Line Out RR 
Gleich 
3 
Speaker Ground 
Speaker Ground 
Gleich 
4 
Line Out LF 
Line Out LF 
Gleich 
5 
Line Out RF 
Line Out RF 
Gleich 
6 
+12 switched out 
+12 switched out 
Gleich 
7 
CAN High 
Tel + 
Verbindung trennen, im Falle einer Freisprecheinrichtung PIN 4 des 10poligen Symphony-Steckers auf diesen PIN legen 
8 
Clock 
Blank 
nicht benötigt 
9 
Data 
Blank 
nicht benötigt 
10 
Enable 
CD Ground 
nicht benötigt 
11 
Remote 
Remote 
Gleich 
12 
CAN Low 
Tel - 
Verbindung trennen, im Falle einer Freisprecheinrichtung PIN 3 des 10poligen Symphony-Steckers auf diesen PIN legen 
13 
CD Data In 
CD Data In 
Gleich 
14 
CD Data Out 
CD Data Out 
Gleich 
15 
CD Clock 
CD Clock 
Gleich 
16 
CD +12 
CD +12 
Gleich 
17 
CD ACC Control 
CD ACC Control 
Gleich 
18 
CD Signal Ground 
CD Signal Ground 
Gleich 
19 
CD Left Channel 
CD Left Channel 
Gleich 
20 
CD Right Channel 
CD Right Channel 
Gleich 
 

	26poliger Stecker Navi Plus
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PIN 
Navi Plus 
Hinweis 
4 
+12 Switched (KL 15) 
Zündplus +12V, einfach von Stecker III, PIN4 abnehmen 
5 
Speed Sensor Left (DFA L, Data for Augmentation Left) 
Mit dem GALA Signal auf Stecker 3, PIN 1 verbinden 
13 
CAN High 
mit PIN 9 des TMC-Steckers verbinden
17 
Reverse switch (RFLS) 
nicht zwingend nötig 
18 
Speed Sensor Right (DFA R, Data for Augmentation Right) 
nicht benötigt 
26 
CAN Low 
mit PIN 8 des TMC-Steckers verbinden 
 

	10poliger Symphony Stecker
Der 10polige Stecker des Symphony Radios wird beim Navi Plus nicht mehr benötigt. Es ist jedoch nötig, einige Signale auf die anderen Stecker zu übertragen.
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	PIN 
Symphony 
Hinweis 
1 
Telephone Mute 
Umlegen auf Stecker III, PIN 2 des Navi Plus 
2 
+12 Batt (15) 
wird nicht mehr verwendet 
3 
Tele - 
Umlegen auf Stecker I, PIN 12 des Navi Plus 
4 
Tele + 
Umlegen auf Stecker I, PIN 7 des Navi Plus 
5 
Nav + 
wird nicht mehr verwendet
6 
Nav - 
wird nicht mehr verwendet. 
7 
Nav Control 
wird nicht mehr verwendet
8 
Nav Mute 
wird nicht mehr verwendet
9 
Illumination 
wird nicht mehr verwendet
10 
CD Ground 
wird nicht mehr verwendet 
 

	12poliger TMC-Stecker
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	PIN 
TMC 
Hinweis 
2 
CAN Low 
nicht benötigt 
3 
CAN High 
nicht benötigt 
6 
+ 12 Volt 
Verbinden mit Stecker III, PIN 7 
8 
CAN Low (info) 
Von diesem PIN eine Verbindung mit dem 26poligen Navi-Stecker auf PIN 26 herstellen 
9 
CAN High (info) 
Von diesem PIN eine Verbindung mit dem 26poligen Navi-Stecker auf PIN 13 herstellen 
12 
Ground 
Verbinden mit Stecker III, PIN 8 



