Anleitung für direkte Eingabe von Koordinaten PNA

Mit dieses „Programm-Script“ könnt Ihr bei Transen mit MN5, wahrscheinlich auch bei MN6, Koordinaten direkt eingeben, z.B. aus einem Campingführer. Diese könnt Ihr dann via Route > Laden als Ziel übernehmen.

Vorbereitung

Der Desktop muss frei sein Desktopfree und MortScript MortScript 3.2b22.zip installiert sein. Die Homepage von Mortscript ist hier
Zip-File in ein Verzeichnis extrahieren dann aus dem Ordner PNA die Mortscript.exe und die Mortzip.dll in den Ordner „Windows“ des PNA kopieren.

Nun müsst Ihr noch dafür sorgen, dass der Ordner „Windows“ des PNA eine „Toolhelp.dll“ und eine „Aygshell.dll“ enthält. Diese „.dll´s“ findet man mit „Google“ und den Suchworten  „xania dll pack“.

Wenn das erledigt ist, startet ihr einmal die Mortscript.exe, (in eurem Windows-ordner) es kommt eine Meldung das Mordscript nun registriert ist. Ab jetzt können alle MortScript-Dateien (*.mortrun oder *.mscr) direkt gestartet und ausgeführt werden.

Die eigentliche Installation

Wir (Concor & Spiti) bieten die Koordinateneingabe in zwei Versionen an 
(Cab Dateien)

1. Version, für die, die „Hotkey“ schon benutzen und es selbst einrichten wollen Nur das Script „KoordinatenEingabe“ wird installiert und „toogelinputpanel“ ins Windowsverzeichnis kopiert und eine Verknüpfung in Start >Programme angelegt

2. Version, für die, die noch kein „Hotkey“ benutzen und es auch nicht selbst ein-richten wollen. „HotKey“ (von Daniel.S) wird installiert und das Script KoordinatenEingabe.

Der Vorteil dieser Kombination ist das ihr nur die Fähnchentaste drücken braucht und schon kommt die Eingabemaske. 

Achtung: Da die 5000er-Nutzer aber keine Fähnchentaste haben, müssen sie eine andere Taste belegen. (in der Hotkey.ini im Ordner Program Files\Hotkey\ )

Die Zip-Files K-EingabeV1.4.zip oder K-EingabeV1.4&Hotkey.zip entpackt ihr und kopiert die .cab_Datei auf eure SD-Karte. Dann startet ihr die Installation indem ihr über den Explorer eures PNA´s einen Doppelklick auf diese Cab macht. 

Bei der 2. Version solltet Ihr nach der Installation noch einen SoftReset machen, damit Hotkey aktiv wird.

Das Koordinaten-Eingabe

Das Script starten wenn kein Knopf belegt worden ist (Programs ( K-Eingabe

1. Bildschirm = Eingabe des Zielnamens

2. Bildschirm = Auswahl des Koordinatenformates

3. Bildschirm = Längengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)

4. Bildschirm = Breitengrad eingeben (Bildschirmmeldung beachten)

5. „Ja“ oder „Nein“ auswählen je nachdem ob gespeichert werden soll oder nicht.

Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen. Er hat den Vorgang nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben.


