 
Anbei finden Sie eine Zip Datei, welche entpackt werden muss.
In der entpackten Datei finden Sie einen Ordner „DEMO“. In diesem Ordner finden Sie einen weiteren Ordner „ToCopy“ und die „ToCopy.exe“.

Bitte kopieren Sie beide Dateien auf eine Speicherkarte. Wenn dies geschehen ist legen Sie die Speicherkarte in den PNA ein. Nun schalten Sie den PNA ein und das ToCopy Tool wird automatisch ausgeführt. Bitte bestätigen Sie die Ausführung des Tools mit Ok. 

Das System beginnt nun damit die auf der Speicherkarte befindlichen Dateien in den internen Speicher des Systems zu kopieren(Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern). 

Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, führen Sie bitte einen Softreset des Systems durch und nehmen die Speicherkarte aus dem Kartenleser. 

Legen Sie nun bitte wieder die originale Speicherkarte mit dem Kartenmaterial ein und starten Sie die Navigations- Applikation.
Bitte bestätigen Sie den Warnhinweis
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und brechen Sie die Einführung zur Navigationssoftware ab
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Mchten Sie vor der ersten Nutzung
die wichtigsten Funktionen Threr
Navigationssoftware kennenlernen?




 
Das System startet nun direkt in der Adresseingabe. 

Bitte klicken Sie hier auf den Pfeil in der unteren linken Ecke
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Wenn dies gesehen ist, 
tippen Sie bitte auf das „M“ in der linken unteren Ecke[image: image4.png]


  
und wählen nun die Schaltfläche für die „Einstellungen“ 
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des Systems aus (rechts unten).
Tippen Sie nun auf die Schaltfläche „Weitere Einstellungen“ 
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nun erscheint eine Schaltfläche mit dem Namen „Positionierung“ [image: image7.png]} Einstellungen 2/2

Hachstge-
i schwindigkeit
Sprache Zeitzone
Karte auswahlen Info




  wählen Sie diese bitte aus.
Jetzt sehen Sie erneut 2 Schaltflächen „Serieller GPS Empfänger“ sowie „Com2/ 4800“.

Tippen Sie nun auf die Schaltfläche „Serieller GPS Empfänger“ [image: image8.png]Geratetyp: Akt. GPS Empfanger:

-




 

und wählen Sie nun in dem erscheinenden Menü den Punkt 
„Aufgezeichnete GPS Spur“ 
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  aus.
Wenn dies geschehen ist kommen Sie wieder in die Hauptauswahl des Positionierungs-Menüs. 
Jetzt müssen Sie noch über die rechte Schaltfläche
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die Aufgezeichnete GPS Spur
„TrackMain-Taunus-Zentrum FF.trk“ [image: image11.png]} Gerétesuche




 auswählen. 
Wenn dies geschehen ist, tippen Sie auf den „zurück“ Pfeil [image: image12.png]Geratetyp: Akt. GPS Empfanger:




  in der linken unteren Ecke.
Das System befindet sich nun in der Kartenansicht. Nach einigen Augenblicken, starte das System die Demo automatisch. Um nun Sprachansagen zu bekommen müssen Sie im Adresseingabe Bereich nur als Such Kategorie Einkaufen auswählen und „Sulzbach (Taunus)“ als Zielort auswählen. Als POI Namen geben Sie einfach „Mai“ ein. Dort nun das Ziel auswählen und die Navigation start. Ohne Adresseingabe bewegt sich der Positionierer einfach auf der Karte als ob er im Crousing Mode wäre. 
Damit das Gerät für den Endkunden wieder benutzbar ist muss einfach wieder der GPS Empfänger von der GPS Spur auf Serieller GPS Empfänger umgestellt werden.
