Ist das die „Steckbrücke“ die du erwähnt hast, damit die hinteren Lautsprechen dauerhaft an bleiben?
[image: image1.png]3. Steckerkonfiguration prifen.
Betriebsspannung wahibar zwischen
Ziindung (smpfohlen) oder
Dauerspannung. Mutesignal-Belegung am
Radio priifen

TIP: Wenn Sie das Mutesignal nicht am
Radi anschlieBen, haben ie wahrend
einer Sprachansage an den hinferen
Lautsprecher weiterhin Radio-Betrieb

Bei haufigen Sprachansagen 6. im
Staditverkehr) ot eine gewinschte
Funktion. Details 2u diesem Punkd inden
Sie in der Anschlussanleitung des
Adapters im Download-Bereich




[image: image2.png]Uber den weiteren Flachstecker wird das Mutesignal von FastMute auf den passenden PIN des Radios geschaltet.
Mutesignal auf PIN 2 des DIN-ISO Stecker (Auslieferzustand): Stecker (weiss/braun) an Buchse (weiss/gelb)
Mutesignal auf PIN3 des DIN-ISO Stecker : Stecker (wiss/braun) an Buchse (weiss/braun) (Bild 3)




