Ablauf Betriebssystem Aktualisierung auf Version 1.16.00
für den Pocket LOOX N100

Achtung: alle gespeicherten Favoriten / Routen gehen verloren!
Folgendes wurde geändert:

- Unterstützung für TMC mit Navigon 6. 

- Ein Grafikfehler im Pacman Spiel wurde behoben.

Wie man das Gerät aktualisiert:
· Es werden etwa 85 MB freier Speicher auf der Mini SD Karte benötigt.

· Die beiden Dateien "dragib.nb0" und "xip.nb0" aus der ZIP Datei auf die Mini SD Karte (Original-Karte für den N100=FAT32, diese enthält auch versteckte Datei << ~LibUD.dat >>, Größe: 12, Datum: 25.08.06) kopieren.

· Die beiden Dateien müssen dabei direkt im Hauptverzeichnis abgelegt sein.

· Die SD Karte in das Gerät einlegen und das Gerät via mitgeliefertem Netzteil mit Strom versorgen.

· Die Bildschirmeingabe sperren, durch schieben des Schalters auf Rot.

· Dann den Einschaltknopf gedrückt halten und den "Reset" Knopf an der Unterseite des Gerätes für ca. 3 sec drücken.
· Sobald die Aktualisierung begonnen hat, kann der Einschaltknopf wieder losgelassen werden.

Es erscheint ein Boot-Display mit folgenden Anzeigen:

1.05 – 1.05 – 1.16.00
1.57.00 ENG
1.53
1.53

Die einzelnen Phasen des Updates werden nacheinander wie folgt angezeigt und über ihre Durchführung wird unten im Display mit zwei Fortschrittsbalken informiert:

Phase 1 OS image read
Phase 1 OS image update
Phase 2 OS image read
Phase 2 OS image update
· Die Aktualisierung dauert etwa 8 Minuten.

Der Aktualisierungsprozess darf nicht unterbrochen werden!

Nach erfolgreicher Aktualisierung startet das Gerät automatisch neu.
Die Bildschirmeingabe geben Sie nun wieder per Schalter frei.

Der N100 muss danach mit dem Stift über die „Zielkreuze“ neu kalibriert werden.

Abschließend können die 2 Dateien auf der Mini SD Karte gelöscht werden.
Nach erfolgreichem Flash update kann man über die jeweiligen System-Informationen folgendes ablesen:

Für die Basis-Software:

Software-Version: 1.57.00

Für das GUI-Betriebssystem:

Software-Version: 2.07.00

Für das Navigon MN6-Programm:

Version 6.1-build 118
Programm: 070119-1445
Erste Inbetriebnahme des N100 mit neuer Betriebs-SW-Version

Uhrzeit und Datum sind nicht gestellt

Weltzeituhr: „Berlin“ ist voreingestellt

Nach ca. 20-25 min SatFix:

Keine automatische Übernahme von Uhrzeit und Datum (auch nicht in MN6)

Weltzeituhr steht jetzt auf: „Cario“ => Dieser Schreibfehler wurde nicht gefixt.

Uhrzeit / Datum und Weltzeituhr auf „Berlin“ eingestellt.

N100-Grundeinstellungen für Bildschirm, Akku und Lautstärke müssen neu eingestellt werden.

Statt MP3-Player erscheint „Multimedia“; unter diesem Icon erscheinen Icons für: „Musik“, „Foto“ und „Video“

Erster Neustart der neuen Navigon-SW-Version

Der Ladevorgang braucht recht lange.

Es erscheint für wenige Sekunden ein Auswahlmenu mit:

„Produktdemo anzeigen“

„Grundeinstellungen“

„Navigon Mobil Navigator starten“

Das Menu verschwindet dann automatisch und es erscheint der StVO-Hinweis mit:

„Abbrechen“ bzw. „OK“. Nach Klicken auf „Abbrechen“ wird MN6 beendet.

Ladevorgang für 2. Neustart braucht nicht mehr ganz so lange, wie der erste.

Das 1. Auswahlmenu (s.o.) erscheint nicht mehr; es kommt gleich der StVO-Hinweis.

Gespeicherte „Favoriten“ und „Routen“ sind weg

Grundeinstellungen und Sonderziele müssen neu eingegeben werden

POI-Warner muss ggf. wieder aktiviert oder deinstalliert werden

Nach Eingabe meiner Heimatadresse mit Speicherung unter „A Home“ erscheint diese in den Favoriten nicht an erster Stelle sondern entsprechend dem Speichernamen einsortiert unter der Bezeichnung: „Meine Adresse“.

Bei der Routenplanung erscheint nach „Route anzeigen“ zunächst „Wegbeschreibung anzeigen“ und erst mit einiger Verzögerung „Navigation“ starten.
Geht man auf „Wegbeschreibung anzeigen“ wird eine Routingliste mit den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Hier kann man durch Anklicken des jeweils zugehörigen „grünen Häkchens“ einzelne Abbiegpunkte „verbieten“. Über den „Rolle vorwärts“-Button rechts unten kann man die Route damit neu berechnen lassen.

Über „Optionen“ kann man aber auch wieder die ursprüngliche Route herstellen lassen und in das Menu „Routenprofil“ schalten.

Gibt man als Startpunkt „Aktueller Standort“ ein, Kommt die Anzeige: „Es ist zur Zeit kein GPS-Signal verfügbar. Möchten Sie die letzte bekannte GPS-Position verrwenden?“ und die Auswahlbuttons „Nein“ und „Ja“. Bei Auswahl ja, kann die Route angezeigt werden; bei "Nein" kommt man zurück zur Routenplanung.
In der Routenübersichts-Karte wird der Zielpunkt (nicht die davor liegenden Routenpunkte) durch einen schwarzen Pfeil in einem weißen Kästchen am „Ziel-Flaggenmast“ markiert.

Die Routensimulation läuft jetzt schneller! Offenbar schneller als 35 km/h, weil in 30-er Zone die Geschwindigkeitswarnung (bei Grenzwert: 5 km/h) anspricht.

die Simulation läuft nun auch über mehrere Routenpunkte; dabei werden Entfernung zum Ziel und Ankunftszeit sowohl für die nächste Etappe, als auch für die Gesamtstrecke angezeigt.
Während der Simulation können auch Routenpunkte übersprungen und voraus liegende Streckenabschnitte gesperrt werden; die Simulation läuft danach mit den Änderungen weiter. Bei Hinzufügen von Zwischenzielen wird die Simulation allerdings beendet.
Während einer Simulation wird der „Route wird neu berechnet“ - Bug bei Streckenabschnitten mit exakter Nordausrichtung (359 – 0 Grad) nicht beobachtet.

Fügt man in eine aktive Navigation (zumindest bei der Simulation) als Zwischenziel „Meine Adresse“ ein, dann wird sie richtig und nicht am Ende einsortiert. Allerdings erscheint dann der Button „Route berechnen ? “. Erst nach Anklicken wird die geänderte Route neu berechnet.

