1.) Software auf 2 GB SD-Card kopieren

Ordnerstruktur sieht so aus:

MN6



(Ordner)

RealityView


(Ordner)

Autorunce


(Datei)

DACH_NT2008.map

(Datei)

2.) Navi per Schiebeschalter neu starten

3.) warten bis Startbild erscheint

[image: image12.png]



4.) auf Einstellungen klicken

5.) auf Information klicken
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       6.) 4x schnell hintereinander auf das Navigon Symbol klicken
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7.) nun öffnet sich der Windows Explorer
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8.) Doppelklick auf den Ordner Storage Card
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9.) Doppelklick auf den Ordner MN6
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10.) Doppelklick auf das MN6 Symbol (startet dann die Software)
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11.) Klick auf OK für Strassenverkehsordnung
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12.) so sieht es dann aus (Beispiel Screenshots)
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