Bevor Sie MioMap v3 auf Ihrem Mio 268(+) und 269(+) verwenden können. müssen Sie das ROM-Image des Geräts aktualisieren. Dazu müssen Sie folgende Schritte durchführen (Näheres weiter unten):

· überprüfen der Mindestanforderungen 

· Anhand der Seriennummer auf der Mio-Website nachsehen. was für ein Mio-Modell Sie haben. 

· Die Datei „winceimg.bin“ auf eine leere SD-Speicherkarte herunterladen. 

· Das ROM-Image auf Ihrem Mio aktualisieren. 

· Dann können Sie MioMap v3 verwenden. Wichtige Hinweise:

· MioMap v3 ist auf einer SD-Speicherkarte für Mio 268(+) und Mio 269(+) erhältlich. Folgende Landkarten erhalten Sie in unserem e-shop: 

1. Westeuropa (mit siebenstelligen Postleitzahlen für Großbritannien) 

2. Osteuropa 

3. USA und Kanada 

4. Australien 

Ein Benutzerhandbuch für MioMap v3 finden Sie im Support-Bereich auf unserer Website. 

· TMC kann mit MioMap v3 verwendet werden. Nur Frankreich und Italien sind ausgenommen. weil der Dienst dort kostenpflichtig ist. Dies ist nicht möglich. 

· Aus technischen Gründen können Sie Ihre SpeedCAM-Datenbank mit Radargeräten und Verkehrskameras nicht mit der Online-Datenbank synchronisieren und das Updater Tool ausführen. 

· Die Navigation von Ihren Kontakten ist mit MioMap v3 nicht möglich. 

1) Mindestanforderungen 

· SD-Kartenleser 

· Internetverbindung 

· Desktop 

· Leere SD-Speicherkarte mit mindestens 32 MB und höchstens 256 MB. Sie benötigen eine leere SD-Speicherkarte. um das ROM-Image zu aktualisieren. Sie können eine vorhandene SD-Speicherkarte (mindestens 32 MB und höchstens 256 MB) hierfür verwenden. indem Sie einfach den Inhalt der SD-Speicherkarte auf Ihren Computer kopieren und anschließend die Dateien von der SD-Speicherkarte entfernen. Verwenden Sie hierfür nicht die SD-Karte von MioMap v3. da sich auf ihr eine Lizenzdatei befindet. 

Wenn Sie ein Mio 268(x) haben. können Sie die original SD-Karte von MioMap V1/2 verwenden. Wir empfehlen. zuerst eine Sicherungskopie der Daten auf dieser SD-Speicherkarte zu erstellen. indem Sie den Inhalt auf Ihren PC kopieren. bevor Sie die SD-Speicherkarte löschen. Verwenden Sie hierfür nicht die SD-Karte von MioMap v3. da sich auf ihr eine Lizenzdatei befindet. 

2) Identifizieren Sie Ihr Mio auf der Mio-Website anhand der Seriennummer 

Bevor Sie den Patch herunterladen können, müssen Sie die Seriennummer Ihres Mio auf der Mio-Website downloads eingeben, um den richtigen Patch zu finden. 

· Geben Sie auf der Seite für den Update-Patch von MioMap v3 die Seriennummer Ihres Mio in das Kombinationsfeld unter der folgenden überschrift ein: „Ihre Seriennummer“: 

Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Geräts und beginnt nach „S/N:“. 

· Nachdem Sie die Seriennummer eingegeben haben und die Seriennummer erkannt wurde. erhalten Sie die richtige Datei „winceimg.bin“ (in komprimiertem Format) zum Herunterladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download (ZIP)“: 

3) Laden Sie sich die Datei „winceimg.bin“ auf eine leere SD-Speicherkarte herunter.

· Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen. und klicken Sie auf „öffnen“. Die nachfolgende Abbildung unterscheidet sich je nach Betriebssystem. Computer und Browser. 

 In der ZIP-Datei sehen Sie die Datei „winceimg.bin“. Entpacken/extrahieren Sie die Datei in der ZIP-Datei in ein Verzeichnis auf Ihrem Computer (stellen Sie sicher. sich dieses Verzeichnis zu merken). 

· Legen Sie eine leere SD-Speicherkarte (mindestens 32 MB und höchstens 256 MB) in Ihren Computer (oder in einen SD-Kartenleser) ein. Kopieren Sie die Datei „winceimg.bin“ und fügen Sie sie in das Stammverzeichnis (d.h. auf der obersten Ebene) der SD-Speicherkarte ein. 

4) Aktualisieren Sie das ROM-Image auf Ihrem Mio 

Schließen Sie beim Aktualisieren immer das Netzteil an. Wenn während der übertragung des ROM-Images der Strom ausfällt. kann das Gerät nicht mehr gestartet werden. Das Gerät muss dann zur Reparatur. Dies fällt nicht unter die Garantie. 

Nach dem Update werden die Standardeinstellungen auf dem Gerät wiederhergestellt. Auch gehen alle zuvor auf dem Gerät gespeicherten Kontakte. Reiseziele und POI-Daten verloren.

· Schließen Sie Ihr Mio mit dem Netzteil an der Steckdose an. überprüfen Sie. ob das Gerät aufgeladen wird (rotes Licht). 

· Stellen Sie den Hardware-Resetschalter auf der Rückseite mit dem Stylus auf „OFF“. 

Halten Sie die Schaltfläche zum Hinauszoomen (siehe nachfolgende Abbildung) gedrückt. während Sie den Hardware-Resetschalter wieder zurück auf „ON“ stellen. Halten Sie die Schaltfläche zum Hinauszoomen gedrückt. bis ein blauer Bildschirm erscheint. 

 Legen Sie die SD-Speicherkarte mit der Datei „winceimg.bin“ im Stammverzeichnis ein. 

· Wählen Sie die Option „1=WinCe Image (SD/MMC)“ aus. Navigieren Sie mit dem Navigationsrad. und treffen Sie Ihre Auswahl. indem Sie die Mitte des Navigationsrades drücken. 

 Das ROM-Upgrade wird nun gestartet. Dies dauert ein paar Minuten. UNTERBRECHEN SIE DAS UPDATE NICHT. UND ZIEHEN SIE NICHT DAS NETZTEIL AB. WäHREND DIESER VORGANG AUSGEFüHRT WIRD. Entfernen Sie nicht die SD-Speicherkarte während des Updates. 
Das Update ist abgeschlossen. wenn folgende Meldung erscheint: „SD/MMC Upgrade. Flashing finished. ROM upgrade OK. Restart your device. Flash erased 100%.“ 

 Führen Sie einen Reset des Geräts durch. indem Sie den Hardware-Resetschalter auf „OFF“ stellen. Entfernen Sie die SD-Speicherkarte. 

5) Verwenden von MioMap v3

Nachdem ein Hardreset des Geräts durchgeführt wurde – wie am Ende des vorherigen Schritts beschrieben –. können Sie MioMap v3 verwenden. 

· Legen Sie die SD-Speicherkarte mit MioMap v3 in das Gerät ein. 

· Stellen Sie den Hardware-Resetschalter auf „ON“. 

· Warten Sie. bis das Hochfahren des Geräts abgeschlossen ist. Dies kann beim ersten Mal ein paar Minuten dauern. 

· Sie werden zum Ausrichten des Bildschirms aufgefordert: 

 Tippen und halten Sie kurz mit dem Stift die Mitte des Ziels. Wenn das Ziel an eine andere Stelle bewegt wird. tippen und halten Sie wieder kurz die Mitte des Ziels. Dies wird einige Male wiederholt. Stellen Sie sicher. diesen Vorgang richtig auszuführen. da andernfalls das Gerät nicht richtig auf Ihr Tippen reagieren wird. Wenn die folgende Meldung angezeigt wird: 

 Tippen Sie auf den Bildschirm. um die Ausrichtung zu bestätigen. 

· Klicken Sie auf: 

 um mit der Verwendung von MioMap v3 zu beginnen. 

Falls das Gerät nicht mit dem allgemeinen Navigator-Bildschirm gestartet wird. wurde das falsche Update für das ROM-Image ausgewählt. Wenden Sie sich in diesem Fall an unser Supportzentrum.

