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Garmin Etrex H


11.1
Wanderroute mit Mapsource auf Etrex


11.1.1
Was sollte man auf dem Etrex zwecks Wanderrouting haben?


11.1.2
Track und Route erstellen


41.1.3
Wanderung in Google Earth darstellen




Garmin Etrex H
· Anzahl Routen: 20 (Name max. 10 stellig)
· Anzahl Wegpunkte je Route: 125 (Wegpunktname max. 6 stellig)
· Anzahl Wegpunkte gesamt: 500 (also max 4 Routen a 125 Wegpunkte)

· Selbst wenn man alle Wegpunkte löscht, erscheinen beim nächsten Einschalten des Etrex wieder die 3 Garmin Wegpunkte (Garmin, Grmeur, Grmtwn)

· Anzahl Trackpunkte in einem Track, die z.B. mit Mapsource übertragen werden können: 750 (zumindest in meinem Test: grossen Track auf Etrex übertragen, zurück vom Etrex in Mapsource, 750 bleiben übrig)
· OK Etrex H... Diagnostic (mit Temp.): UP+PAGE, dann einschalten

· OK Etrex H... Reset: ENTER+PAGE, dann einschalten

1.1 Wanderroute mit Mapsource auf Etrex

1.1.1 Was sollte man auf dem Etrex zwecks Wanderrouting haben?

· Track der Wanderung (= eigentliches Routing via Tracback)

· Route der Wanderung mit ca. 3 WPs je KM,  damit man ggf. WPs zur Orientierung hat (Etrex: show/hide Waypoints), sowie den Startpunkt der Wanderung besser findet
· Track + Route ist auch eine Versicherung gegen versehentliches Löschen z.B. des Tracks / Route auf dem Etrex

· Etrex Restriktionen beachten, siehe weiter oben.

1.1.2 Track und Route erstellen
· Im folgenden als Outputformat in GPSBabel am besten GDB wählen, weil GPX manchmal nicht von Mapsource gelesen werden kann.

· Track im Internet finden oder mit Mapsource erstellen -> adhoc.gpx
· Falls man nur eine Route hat, dann aus dieser Route einen Track mit GPSBabel erstellen (Filterfunktion in GPSBabel, adhoc0.xxx -> adhoc.gpx):
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· adhoc.gpx in Mapsource öffnen und alles ausser diesem einen Track löschen. Darauf achten, dass der Track nur max 750 Trackpunkte hat, ggf. die Anzahl der  Trackpunkte gleich in Mapsource verringern (Trackeigenschaften... Filter... Maximale Punktzahl). Auch 'Rastplätze' oder 'Pinkelpausen' in Mapsource mit der Track Tracklöschfunktion säubern, so was z.B.:
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· Track (adhoc.gpx) mit GPSBabel in eine Route umwandeln (adhoc1.gdb) und gleichzeitig die Wegpunkte der Route auf ca. 3 WPs je KM reduzieren (= Filter in GPSBabel, also ca. 45 WPs bei 15KM Wanderung). 
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· Entstandene Outputdatei (adhoc1.gdb) mit Mapsource öffnen, den überflüssigen gekürzten Track löschen und Route behalten. Als als adhoc1.gpx  abspeichern.

· Wegpunktnamen (RPT001 etc.) der gerade erzeugten Route in adhoc1.gpx zwecks Übersichtlichkeit mit einem Texteditor (am besten Context) ändern:
  '<name>RPT' ersetzen durch '<name>a' (aus RPT123 wird also a123).

adhoc1.gpx überspeichern

· adhoc1.gpx  in Mapsource öffen...

· im folgenden Track- und Routenname sinnvoll benennen mit Angabe der Richtung (z.B. jeweils 'EtrexU' wenn im Uhrzeigersinn und 'EtrexR' wenn Gegenuhrzeigersinn). Dabei auch checken, ob die WP-Namen der Route jetzt 'schön' umbenannt wurden (z.B. a123)
· den Track aus adhoc.gpx rein kopieren
· Den Startpunkt (bzw. nächster Anfahrtspunkt mit dem Auto) in Mapsource als Adresse identifizieren (falls nicht möglich, dann die Koordinaten als Info kopieren) und als Wegpunkt in Mapsource erstellen (z.B. Name 'Anfahrt'). Diese Info z.B. in das Kommentarfeld des Wegpunktes plus dem noch zu erstellenden GoogleEarth-PDF schreiben (z.B.: "Startpunkt a001 = Baiersbronn, Sankenbachstr. 71 bzw. N48 30.031 E8 21.901")
· Endgültig mit sinnvollem Namen abspeichern (z.B. als Etrex Bla Bla.gpx, wg. Kompatibilität nicht als GDB, schon gar nicht als GDB V3)
· Wanderung auf Google Earth darstellen und PDF machen, siehe folgendes Kapitel

· 1x Track und 1x Route mit Mapsource (oder z.B.: g7towin, EasyGPS) auf Etrex übertragen
· (vorher am besten alle WPs, Routen und Tracks in Etrex löschen).
· Darauf achten, dass das Etrex keine Warnungen schreibt, wie z.B. 'Track gekürzt' bzw. auf dem Etrex checken, ob z.B. der Track so aussieht, wie er aussehen soll
· Ggf. weitere POIs der Wandergegend übertragen (z.B. NaturfreundehaeuserEtrex.gpx, Orte Europa.zip)

1.1.3 Wanderung in Google Earth darstellen

· Beispiel, wie man einen Track plus dazugehörige Route(npunkte) in Google Earth darstellen kann.
· GDB/GPX Datei, bestehend aus 1x Track und 1x Route in Mapsource öffnen (ggf. andere enthaltene Routen etc. temporär löschen), dann Ansicht / In Google Earth anzeigen...

· Google Earth: Ansicht / Seitenleiste (STRG-ALT-B)
· Unter Orte... Mapsource... die Haken lt. Screenshot setzen... Rechtsklick auf Track-Pfad, um den Pfad z.B. rot darzustelln
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· Falls der Platz günstig ist, den Startpunkt a001 so umbennen, dass man sich dort hin navigieren lassen kann (z.B. Startpunkt a001 = Baiersbronn, Sankenbachstr. 71 bzw. N48 30.031 E8 21.901). Ggf. kann man diese Info auch später mit Acrobat ins PDF einfügen.
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Ergebnis:
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· Dann nach Belieben als PDF Drucken (verschiedene Ausschnitte etc.), am besten mit pdfFactoryPro (Landscape). Anfahrtsadresse / Koordinaten von a001 mit Acrobat z.B. als Textfeld einfügen.








































































� Bei mehreren Wanderungen/Tracks (z.B. kompletter Urlaub) die Wegpunkte mit a, b, c... starten lassen.


� Braucht man die Route später mal mit anderen Wegpunktnahmen (z.B. b001... statt a001...), dann diese Route (und sonst nichts) in eine GPX Datei stecken und einfach wieder '<name>a' ersetzen durch '<name>b'. Das einzige, was 'passieren' kann, ist dass der Name der Route geändert wird, falls dieser auch mit 'a' anfängt.
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