Original-Pin-Belegung von Leadtek (GPS-9532):
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PIN 
Signal Name

A1 
Ground

A2 
Rx (Data Input from PC/Notebook/PDA to GPS. )

A3 
Tx (Data Output from GPS to PC/Notebook/PDA.)

A4 
Vcc (Power)
Pin-Belegung von der Seite www.gns-gmbh.com (aus dem GNS-Manual):
GNS RJ11 connector pin assigment:
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