GPS CPIT GP-27

Für dieses GPS wurde kein Schutzcode vorgesehen (falls vor dem 10.07.2005 gekauft), 
um gewissen Problemen aus dem Weg zu gehen, die es beim Zusammenspiel der verschiedenen, auf dem Markt befindlichen Nemerix-GPS-Empfängern und den die Navigationssoftware enthaltenden Bluetooth-Geräten gibt. Sie sollten deshalb nicht versuchen, das GPS mit Ihrem PDA oder Ihrem Smartphone zu verlinken.
Details:

ROTE LED
Akku-Statusanzeige (rotes Licht bleibt ständig an).
GRÜNE LED
GPS-Signalstatus (langsames Blinken: kein GPS-Signal vorhanden – schnelles Blinken: GPS-Signal vorhanden).
BLAUE LED
Bluetooth-Verbindungsstatus (schnelles Blinken: keine Geräte verbunden – langsames Blinken: GPS-Empfänger versucht, mit einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung aufzubauen– blaues Licht bleibt ständig an: Bluetooth-Verbindung aktiviert).
GPS-Konfiguration mit TomTom Mobile 5 und Route 66:

1) Den GPS-Empfänger anstellen und warten, bis er ein Signal gefunden hat (grüne LED muss schnell blinken). Die blaue LED blinkt ebenfalls schnell (keine Geräte verbunden).

2) TomTom Mobile 5 starten.
3) Ausführen: Menü ( Präferenzen ändern ( GPS-Status anzeigen ( Konfigurieren ( Option 'anderes Bluetooth-GPS' wählen und vorgeben.

4) Als nächster Schritt gilt es, das cpit-GPS zu finden. Suche nach Bluetooth-Geräten starten (es kann sein, dass anfangs keine Geräte festgestellt werden; lange genug abwarten, bis das GPS-Gerät entdeckt ist), Option 'cpit-GPS' aktivieren, auswählen und 'fertig' drücken. Das Programm verlassen. Beim Verlassen des Programms sollte die blaue LED anfangen, langsamer zu blinken als zuvor. Damit ist die Paarung abgeschlossen.

5) Danach (und zukünftig) lediglich die Schritte 1) und 2) ausführen und warten, bis die blaue LED langsam blinkt (sollte Ihr Gerät den Schutzcode abfragen, die Abfrage einfach ignorieren). Hierauf zu Schritt 3) weitergehen und das nun bereits in der Liste enthaltene cpit-GPS auswählen. Die blaue LED sollte hierauf ohne weiteres Blinken ständig anbleiben und auf dem Display sollte das GPS-Signal angezeigt werden. Alles erledigt. (
Für das Navigationsprogramm 'Route 66 Mobile' Schritt 1) durchführen, das Pro​gramm starten und cpit-GPS als Standard-GPS-Gerät vorgeben. Das Programm 
neu starten, und alles ist erledigt. Bei den nächsten Malen wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Bei den anderen Geräten sollte die Vorgehensweise nicht viel anders sein.
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