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® Watnung bei Annsherung an sinen POI
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Wbl Sie die Einstelungen i e Datei Redight csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
O Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Stardardéigs Wemungsgeschyinikeit [0 k/h

® Watnung bei Annéherung an sinen POI

‘Watnung beidisser Entfernung:
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Wahlen Sie die Einstelungen i ie Datei Redight_70.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
O Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Stardardéigs Wemungsgeschyinikeit [0 k/h

® Watnung bei Annéherung an sinen POI

‘Watnung beidisser Entfernung:
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Wahlen S die Einsteungen fi die Datei Speed_70.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Warmungsgeschwindkeit |70 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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Wahlen Sie die Einstelungen i die Datei Redight_50.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
O Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Stardardéigs Wemungsgeschyinikeit [0 k/h

® Watnung bei Annéherung an sinen POI

‘Watnung beidisser Entfernung:
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‘Wahen S die Einsteungen fi die Date Speed_50.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Warmungsgeschwindgkeit (50 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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Wahlen Sie die Einstelungen i ie Datei Redight_60.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
O Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Stardardéigs Wemungsgeschyinikeit [0 k/h

® Watnung bei Annéherung an sinen POI

‘Watnung beidisser Entfernung:

<zuiick_](_Waiters ] [(Abbrechen | [ Hife
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‘Wahlen Sie die Einsteungen fi die Datei Speed_60.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Warnungsgeschwindgkeit |50 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;

<zuiick_](_Waiters ] [(Abbrechen | [ Hife
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Wahlen S die Einstengen fi die Datei Speed_30.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Warmungsgeschwindgkeit (30 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;

<zuiick_](_Waiters ] [(Abbrechen | [ Hife
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Wahlen Sie die Einstelungen i die Datei Redight_80.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
O Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Stardardéigs Wemungsgeschyinikeit [0 k/h

® Watnung bei Annéherung an sinen POI

‘Watnung beidisser Entfernung:

<zuiick_](_Waiters ] [(Abbrechen | [ Hife
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‘Wahlen Sie die Einstelungen fi die Datei Speed_100.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standardmaige Wamungsgeschwindgkeit [100 | ki

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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‘Wahlen Sie die Einsteungen fi die Datei Speed_120.csv
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standardmaige Wamungsgeschwindgkeit [120 | ki

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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‘Wahlen Sie die Einsteungen fi die Datei Speed_80.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Wamungsgeschwindgkeit (30 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;

<zuiick_](_Waiters ] [(Abbrechen | [ Hife
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Wahlen Sie die Einsteungen fi die Datei Speed.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standardmaige Warnungsgeschwindigksit 0 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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‘Wahlen S die Einsteungen fi die Datei Speed_30.csv.
jese Datei enthilt POIs f die Annherungswarmung.
‘Warnungseinstelngen
(© Warnung, wenn Geschwindigksit die W armungsgeschwindigkeit ibsrschreitet
Standarcmaigs Warmungsgeschwindgkeit (30 kn/h

O Watnung bei Annéherung an sinen POI

Watnung bei disser Enterrun;
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