Folgender Text wurde (relativ schlampig..;-)..) aus dem englischen Übersetz :

Probier folgende Schritte.....auf eigenes Risiko :
Der Garmin C550 (und auch der C580) haben dieses kleine Feature was die C510 und C530 nicht haben : sie sprechen Strassennamen. Ok, das hört sich jetzt nicht nach einer großen Sache an aber wenn man es einmal in Aktion gehört hat glaubst du nicht mehr ohne leben zu können. Also, sei gewarnt ....Folge dieser Anleitung und du wirst frustiert sein den dieser Effekt ist nur

TEMPORÄR

er geht verloren wenn man das Gerät ausschaltet...:-(....

Hintergründe : Die C5XX - Serie benutzt die gleiche Firmware. Wie viel Hardware verschieden ist zwischen den Geräten wäre eine Debatte wert - es ist aber offensichtlich genügend unterschiedlich, sodass die Firmware diese erkennt. Zum Beispiel, das Abspielen von MP3´s braucht keine Extra Hardware nur laufen diese auf dem C510er nicht. Nicht das ich es nicht wollte oder vielleicht machen würde wenn ich könnte....;-).....

Der C550 hat mehr Speicher als der C510 (ich mache zum C530er keine weiteren Angaben, da ich keinen hatte. Ich bin aber sicher, dass es für den C530er genauso gilt). Die TTS (Text-to-speech) Datei ist größer (>14MB) und somit ist die das erste Problem zum Lösen einen Weg zu finden um Platz dafür zu schaffen. Leider will es nicht mit der SD-Karte funktionieren, sodass als erstes „Bereinigt“ werden muss. OK, als erstes machen wir einen

BACKUP

Mein Vorschlag - wenn es schon einen kompletten Backup geben sollte ist es folgende Gruppen zu löschen :
- ungebrauchte Sprachfiles. Diese sind im Verzeichniss \Garmin\Voices directory und haben selbsterklärende Namen mit der Endung ".VPM". Mein Vorschlag einfach nur das benutzte File stehen lassen. Nicht viele von uns werden Navi-Ansagen in einer Fremdsprache benutzen. Jedes Sprachfile hat zusätzlich eine kleine ".SUM" Version. Ich denke diese wird generiert wenn das File erkannt und akzeptiert wird von der Fimware weil man es für später installierte Sprachfiles nicht mehr findet.
Räume das Verzeichniss \Garmin\Vehicles auf. Ein Auto, ein Truck, ein Motorrad und alle in einer Farbe. Diese Files belegen auch sehr viel Speicherplatz

DAs RemoteSW Verzeichniss und deren Inhalte können gelöscht warden genauso die GUPDATE.GCD und alles was mit “00” anfängt. Diese Files sind Firmware Updates Dateien und werden nach dem Update nicht mehr benötigt.

Wenn all diese unbenutzen Files gelöscht wurden ist Platz für gerade eine TTS-Datei aber immer noch genügend Platz für alles andere was man so braucht (Basemap, Radarwarner etc.). Folgendes Bild zeigt meinen C510 (Klick auf das Bild für eine lesbare Ansicht) ;





 

Mit dieser Platzschaff-Aktion und einem BACKUp (hab ich schon mal erwähnt oder ?!?!?) braucht man jetz eine Kopie von dem Voice-File . Ich konnte keine gelistete finden für den C550 (ich denke es liegt an dem Wepupdater) aber es gibt welche für den C340. Siehe auch the Garmin C340 support page für eine komplette Liste der Sprachfiles 
 Die „Englischen“ sind „Emily“ und „Daniel“ (beschrieben als „British“ Englisch) und die Amrikanischen sind „Jack“ und “Jill“.
Ich fand Emily ein bisschen gekünstelt aber Daniel ist gut (klingt wie ein persönlicher Butler..;-)…)

Nach der Auswahl ein oder zwei Sprachfiles kommen wir nun zum „reinladen“ in den C510er. Der C340 arbeitet nicht in „MASS Storage Mode“ (Wechseldatenträger). Er wird am PC nicht als Wechseldatenträger  - Laufwerk erkannt.  Man sieht immer nur Garmin GPS Device”. Um den Installer zu starten müssen wire s beim C510 genauso tuen. Bevor ich es vergesse, lade dir den USB-treiber von der C340er Support Seite runter (hier der Link für Faule : here)

So, wie krigen wir jetzt den C510er in den „Garmin GPS Mode“, nachdem nichts im Manuel steht ?  Ok, drücke auf die rechte obere Ecke vom Screen für länger als 7 Sekunden und man kommt ins Diagnose Fenster.
 




Vielleicht hast du es vorher schonmal gesehen. Wenn man jetzt das USB-Kabel einsteckt, der C510er wird erkannt als „Garmin GPS Device“ und man sieht die Treiber.
So weit, so gut.

Einmal getan, drücke EXIT und lass den c510er neu starten

(Klich hier für ein besseres Bild)
Wenn wir jetzt den Voice-Installer laufen lassen welchen wir vorher runtergeladen haben zeigt der C510er den Splash-Screen (Transferring Data)…(ich könnte diesen Screen leider nicht speichern)

Nebenbei, in diesem Mode laufen auf dem C510er auch Programme wie XIMAGE und NROUTE.

Den POI-Loader läüft hier auch mit dem Vorteil, dass man jetzt in der Lage ist schnell einen Test durchzuführen und reloaden von POI-Files wo man gerade dran arbeitet…aber, Ich schweife ab..:-)….

Auf dem PC sieht man folgende Meldungen



Drücke OK 




 Drücke SETUP



Diese ist eine Download-Bar welche gerne von anderen Meldungen überdeckt wird

Dieses Fenster kommt, wenn man die Files auf den C510er geladen hat



 
Alles runtergeladen

In der Zwischenzeit ist der C510er – wenn der Transfer fertig ist - wieder zurück auf einer seiner normalen Screens gesprungen und nun können wir ihm sagen welche Sprache er benutzen soll







 

 Drücke die Sprachauswahl und wähle Sprache
 







 

Drücke was du bisher immer eingestellt hattest. In meinem Fall ist es das British English. …;-)….und nun kann man eine neue Sprache finden 
 





 

 Ich weiß nicht ob ein C550 diesen nächsten Schritt anzeigt aber der C510er fragt nach einem Neustart – weiß ja wirklich nett ist, also lass ihn. Wenn er wieder hochbootet wirst du die neuen Sprache finden welche vorher gewählt wurde. Dies ist sicherlich eine Art von Soft Reset weil es nämlich hierbei nicht kontrolliert ob es TTS abspielen darf.
Wenn du willst kannst du jetzt das GPS auf OFF schalten, ein Ziel wählen und deine erste virtuelle Tour mit sauberen Sprachangaben genießen.

Bei meiner Ausfahrt mit dieser Art von Ansage war ich in einer ziemlich komplizierten Verkehrssituation, überall Strassen, heftiger Verkehr, keine Chance auf das Display zu schauen und anstatt der Ansage „Rechts abbiegen“ kam dann „Rechst abbiegen auf Woodbine Cresent“…heiliger Strohsack !!!!!
Wie auch immer

wenn man den C510er ausschaltet und wieder ein dann realisiert das Gerät das es ‚“falsch“war (wahrscheinlich anhand dem fehlenden „.SUM“ file….ich würde gerne eins haben von einem echten C550er….;-)….)

Es sieht so aus als ob es verärgert ist über diese Entdeckung und nun keine Stimme mehr drin steht…!!!

 


Keine Panik – einfach auf das leere Feld tippen und es sucht etwas für dich aus. Inmeinem Fall war es wieder „British English“

 

Bemerkung :
Du hast nun ein sehr großes (und ungebrauchtes) TTS „.VPM“ Sprachfile in deinem Garmin\Voice\Verzeichniss. Du must den C510er wieder mit dem PC verbinden (im normalen Wechseldatenträger-Modus) und es löschen, bevor man die Prozedur wiederholen kann – das Gerätist nicht clever genug das File zu überschreiben, es will es kopieren in ein 2tes temporäres File nur dafür ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden…(…

Was lief alles schief ?

Folgende Misseschicke sind passiert

· Einige Lock-ups – entferne das Cover und mach einen Master-Reset
· Datencrash/Reboots und Vrlust aller Einstellungen – Favoriten, Navigationseinstellungen,  Garmin LOCK !!!....nicht wirklich ernste Sachen aber jedes Mal ein Reset nötig.
· Einmal ein wirklich beängstigender Absturz welcher es nötig machte das Gerät (4 Schrauben) zu öffnen und kurz die Batterie abzuklemmen. Ich vermute ich hätte auch warten können bis die Batterie sich entladen hätte. Tatsächlich habe ich schon von C550er gehört die dieses Problem generell haben.

UND du könntest etwas löschen/zerstören von dem du keinen Backup gemacht hast !!!

Diese Prozedure ist nichts für Nervenschwache. Irgendein Poblem und du stehst alleine da. !!!

 

In meinem Fall überlege ich mir grad den C510er in Ebay zu verkaufen und mir nen C550er zu holen …(….

 

Ich will nichts vondeinen Problemen hören – hättest du aber eine Ergänzung (vielleicht wie man die Änderung permanent machen könnte) dann klick auf “CONTACT ME” und beschreib es….  

