Einleitung :

Ich übernehme keine Garantier bzw. Gewährleistung falls was schief läuft oder gelöscht wird. Grundsätzlich erfolgt alles auf eigene Gefahr. Damit die Geschichte funktioniert muss man in den sogenannten „Garmin USB GPS“ Modus gelangen, Dieser Modus hat nichts mit dem Wepupdater zu tuen. Diesen braucht man nur um die USB-Schnittstelle zu „verbiegen“. Also, nicht per Webupdater z.b. Updates etc. runterladen lassen…!!!!

Man braucht :

- ein aktuelles BACKUP vom Gerät auf dem Rechner inklusive aller versteckten Dateien (falls was schief läuft….;-)…..)

- min 13MB Platz auf dem C510er (dafür erstmal alle nicht benutzen Sprachfiles einfach löschen)

- USB-Treiber :

http://www.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00401-20
- das Sprachfile Voice_Steffi_TTS_140.exe :
http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1049
oder

- das Sprachfile Voice_Yannick_TTS_110.exe :

http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1331

Durchführung :

- USB-Treiber installieren (wenn noch nicht installiert wurde. Ansonsten kann man diesen Punkt überspringen)
- C510 einschalten
- USB-Kabel einstecken
- Datei Deutsch__.sum kopieren und die neue als Deutsch__Steffi.sum 
benennen
- USB-Kabel wieder entfernen
- Oben rechts lange drücken. Dieses Bild erscheint :
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- USB-Kabel einstecken. Jetzt sollte sich der Webupdater öffnen
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- jetzt auf „Ja, nur diese eine Mal“ drücken, dann auf weiter….
- Diese Bild muss irgendwann erscheinen :
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- Jetzt auf „Fertigstellen“

- Jetzt befindet sich der C510 im Garmin-USB-GPS – Modus. Nur hier kann man u.a. die Sprachfiles installieren

- Voice_Steffi_TTS_140.exe ausführen (Installieren lassen)
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(Bilder sind nur exemplarisch !!!!)
- C510 ausschalten
ACHTUNG : Im schwarzen USB-InstallMenü des Garmins muss man nach der Installation der Steffi.exe WARTEN, bis 2x nach 'check' dann 'pass' steht dann diese Maske über Abfa verlassen und dann erst ausschalten
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- C510 wieder einschalten, neue Stimme auswählen und freuen...
Hängt man den C510 normal über USB an den Rechner dann sollte man im Verzeichniss VOICE die Dateien 

- Deutsch__Steffi.vpm

- Deutsch__Steffi.sum

- 000.new

sehen


Dann hat alles soweit geklappt. Falls Deutsch__Steffi.sum fehlen sollte nochmals kopieren und umbenennen (ihr habt ja hoffentlich noch das Backup..;-)..). Die Deutsch__Steffi.VPM übrigens nicht löschen und nochmals das Ganze von vorne.
Viel Glück und viel Spaß
Gruss

Ralph525
Tipps und Tricks :
- geht übrigens mit allen TTS-Files !!!!!

- Will man z.B. Yannick draufspielen dann muss man vorher Steffi löschen (weil sonst der Speicher nicht langt)

Links :

Sprachfiles, USB-Treiber, POI-Loader :

http://www.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00408-02
