Anschlussbelegung

[image: image1.jpg]Steckerkammer A Steckerkammer C

Pin | Anschluss Pin | Anschluss Pin | Anschluss

1 Hinten Rechts + {9 CAN + 1 Fernbedienung Fond L +
2 Vorn Rechts + 10 |CAN- 2 Fernbedienung Fond R +
3 Vorn Links + 11 Keycode Masse 3 Mono 2 +

4 Hinten Links + |12 | Masse 4 Subwoofer +

5 Hinten Rechts— |13 | Alarm 5 Zubehor (AUX) 2L

6 Vorn Rechts - 14 Beleuchtung 6 Masse

& Vorn Links - 15 Batterie + 7 Fernbedienung Fond L —
8 Hinten Links - i6 Ziindung 8 Fernbedienung Fond R -
Steckerkammer B 9 Moo 2.~

Pin | Anschluss 10 Subwoofer —

1 Mono + 11 Zubehor (AUX) 2R

2 Sw A+ 12 Nicht belegt

3 Zubehdr (AUX) L +

4 Zubehor (AUX) R +

5 Telefonstummschaltung

0 SWC

i Mono ~

8 SWC Masse

9 Zubehor (AUX) L -

10 Zubehtr (AUX) R -

1 Riickwiirtsgang

12 Geschwindigkeitsabhiingige Lautstéirkere-

gelung (AVC)





