	P4410
	P4420 (MD96410)
	P4425
	Blaupunkt LUCCA 5.3

	CPU: Samsung S3C2440 / 400 MHz
GPS: Sirf III Chipsatz
interner Speicher: 256 bzw. 512 MB
RAM-Speicher: 64 MB
USB: 2.0 Full Speed „nur“ 12 Mbps
    (480 Mbps wäre High Speed)
4,3 Zoll / 16:9 / 480x272 Pixel
65.536 Farben 
Ext. GPS-Antennenanschl: Ja

Hardwaretasten: Power + Zieleingabe
Akku: Li-Io 1230 mAh; Wechselbar:

(nur nach aufschrauben des Gehäuses)
Gewicht: 210 g / 130 x 90 x 20 mm

ActiveCradle: Ja 

inkl. Empfangsteil für Lenkrad-fernbedienung und Anschlüsse für Mikro, Audio Out, TMC in
	CPU: Samsung S3C2440 / 400 MHz

GPS: Sirf III Chipsatz
interner Speicher: 512 MB

RAM-Speicher: 64 MB
USB: 2.0 Full Speed „nur“ 12 Mbps
    (480 Mbps wäre High Speed)

4,3 Zoll / 16:9 / 480x272 Pixel
65.536 Farben 

Ext. GPS-Antennenanschl: Ja

Hardwaretasten: Power / Zieleingabe / Volume + / Volume - / Spracheingabe
Akku: Li-Io 1230 mAh; Wechselbar:
(nur nach aufschrauben des Gehäuses)
Gewicht: 210 g / 133 x 91 x 22 mm


ActiveCradle: noch nicht bekannt
aber Kontaktleiste an der Unterseite
	CPU:  Sirf (Centrality) Atlas III

(ARM9 dual Core 400 MHz )
GPS: Sirf GPS V4 (30 Channel) in CPU integriert 
interner Speicher: 512 MB

RAM-Speicher: 128 MB

USB: 2.0 Full Speed „nur“ 12 Mbps
    (480 Mbps wäre High Speed)

4,3 Zoll / 16:9 / 480x272 Pixel
65.536 Farben 

Ext. GPS-Antennenanschl: Ja

Hardwaretasten: Power / 2 Tasten (vermutlich Volume +/-)
Akku: Li-Io xxxx mAh; Wechselbar:

(nur nach aufschrauben des Gehäuses)
Gewicht: 210 g / 133 x 91 x 17 mm


ActiveCradle: Ja
inkl. Empfangsteil für Fernbedienung und FM-Transmitter, Anschlüsse für Mikro, Audio Out, TMC in
Sonstiges: Fingerprintsensor
	CPU:  Sirf (Centrality) Atlas III

(ARM9 dual Core 400 MHz)

GPS: Sirf GPS V4 (30 Channel) in CPU integriert 
interner Speicher: 2048 MB

RAM-Speicher: 128 MB

USB: 2.0 Full Speed „nur“ 12 Mbps
    (480 Mbps wäre High Speed)

4,3 Zoll / 16:9 / 480x272 Pixel
65.536 Farben 

Ext. GPS-Antennenanschl: Ja

Hardwaretasten: Power / Volume – / Volume +

Akku: Li-Io 2600 mAh; Wechselbar:

Ja – mit Abdeckung an Gehäuserücks.
Gewicht: 235 g / 129 x 95 x 22 mm


ActiveCradle: Ja
inkl. Empfangsteil für Fernbedienung, Anschlüsse für Mikro, Audio Out, TMC in, Geschwindigkeitsimpuls, Beleuchtungsdimmung, Zündungs-spannung, Batteriespannung 12/24 V,
Video in für Rückfahrkammera oder DVD-Player


Stand: 12.12.2007
