Minimierung des Akku Entladeproblems beim 8310
Diese Beschreibung ist nach bestem Gewissen geschrieben. Das Anpassen der Datei geschieht auf eigene Gefahr. Für allfällige Störungen des Gerätes übernehme ich keine Verantwortung
Die Datei “ApplikationSettings.xml” suchen

· Diese Datei auf den PC kopieren (Originaldatei vorher sichern)und sie in 
“ApplikationSettings.txtl” umbenennen.
· Mit einem Texteditor öffnen und den Eintrag <ExitBehaviour>3</ExitBehaviour> suchen 
· Den Eintrag auf <ExitBehaviour>4</ExitBehaviour> ändern 
==>  4 = terminateProcess
· Die Datei sichern und wieder in “ApplikationSettings.xml” umbenennen.

· Die Datei wieder an den Ursprungsort kopieren.

Dies verbessert die Laufzeit des 8310 von 2 auf immerhin 4 Tage.

Nachteil: Das Gerät ist nun umständlicher zu Handhaben;

Das Gerät wird nun via den SW-Ausschaltknopf „ein erstes mal“ ausgeschaltet

· Das Gerät macht eine Art „Reboot“ ==> „terminiert die Processe“ und 

· startet wieder mit dem „irren“ Startsound bis zur „UserShell“

Nun kann das Gerät – wie gewohnt – mit dem Ein-/Ausschalterknopf oben auf dem Gerät ausgeschaltet werden.
Wenn nun das Gerät eingeschaltet wird, befindet es sich direkt in der „UserShell“. Wenn man nun den Knopf „Navigation“ drückt, werden die ganzen Prozesse wieder geladen. 

Das Gerät muss einen neuen „SatFix“ machen. Dies dauert in der Regel ziemlich lange.

